○○○中醫院所

用電安全規範

# 一、平時使用應注意事項：

1. 使用電器時，千萬不可因事分心突然離開忘了關閉，這樣很容易造成火 災。

2. 使用電煖爐時，切勿靠近衣物或易燃物品，尤其在烘烤衣服時，更不可隨意離開，以免烤燃衣物引起火災。

3. 使用過久的電視機，如內部塵埃厚積，則很容易使絕緣劣化，發生漏電，或因蟲鼠咬傷，將配線破壞，發生火花引起燃燒或爆炸，應特別注意維 護及檢查。

4. 電器插頭務必插牢，不使鬆動，以免發生火花引燃近旁物品。

5. 電熱水器發生爆炸案已有多起，應隨時注意檢查其自動調節裝置是否損壞，以免發生高熱引起爆炸。

6. 電器在使用時切勿讓小孩接近玩弄，以免觸電或引起火災；離家外出， 應將室內電器關閉，以免發生火警。

7. 電氣房及電源開關附近，應置備四氯化碳或乾粉滅火器，以資防火。

8. 電氣火災，可用海龍、乾粉及二氧化碳滅火器撲滅。

# 二、故障排除時應注意事項：

1. 電器發生故障，有異狀首先應切斷電源開關，即時修理，以免發生短路， 引起電線著火。

2. 屋內配線陳舊、外部絕緣體破損或插座損壞，都必須立即更換修理。

3. 保險絲熔斷，通常是用電過量的警告，切勿誤以為保險絲太細而換用較 粗或以銅絲、鐵絲替代。

4. 切勿用潮濕的手碰電器設備，以防觸電。

5. 電線走火時，應立即切斷電源，電源未切斷前，切勿用水潑覆其上，以防導電。

○○○中醫院所

飲水機管理記錄表

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
| 樓層 | 飲水機編號 | 飲水機功能 | 飲水機清潔 | 保養卡記錄（註記最後清洗日期） |
|  |  | □正常 □異常  | □正常 □異常  |  |
|  |  | □正常 □異常  | □正常 □異常  |  |
|  |  | □正常 □異常  | □正常 □異常  |  |
|  |  | □正常 □異常  | □正常 □異常  |  |
|  |  | □正常 □異常  | □正常 □異常  |  |
|  |  | □正常 □異常  | □正常 □異常  |  |
|  |  | □正常 □異常  | □正常 □異常  |  |
|  |  | □正常 □異常  | □正常 □異常  |  |
|  |  | □正常 □異常  | □正常 □異常  |  |
|  |  | □正常 □異常  | □正常 □異常  |  |
|  |  | □正常 □異常  | □正常 □異常  |  |
|  |  | □正常 □異常  | □正常 □異常  |  |
|  |  | □正常 □異常  | □正常 □異常  |  |
|  |  | □正常 □異常  | □正常 □異常  |  |
|  |  | □正常 □異常  | □正常 □異常  |  |
|  |  | □正常 □異常  | □正常 □異常  |  |
|  |  | □正常 □異常  | □正常 □異常  |  |
|  |  | □正常 □異常  | □正常 □異常  |  |